Product program / Mounting / Stand

ST-16A

<ul> <li>Design élégant inspiré des luminaires modernes</li> <li>Convient parfaitement pour la musique d’ambiance et les annonces</li> <li>Fonctionnement 8 Ω et 25 V/70 V/100 V</li> <li>Modification simple de l’impédance d’entrée grâce à un commutateur rotatif situé sur le dessus du haut-parleur</li> <li>Avec câble haut-parleur, câble de suspension GRIPPLE® et câble de sécurité pré-assemblés, pour une installation plus rapide, plus simple et plus sûre</li> <li>Code UL : UL1480 UUMW, ULC-S541</li> </ul>