Product program / Mounting / Stand

ST-65A

Tafelvoet, stabiele installatie door zware ronde voet, in hoogte verstelbaar van 120 tot 175 mm, 5/16 en 3/8 schroefdraad, incl. universele microfoonklem voor asdiameters van 18 tot 35 mm.