Product program / System Component / Surveillance Modules

SV-200MA

Digitales Linien- und Verstärkerüberwachungsmodul. Überwachung von 5 Lautsprecherlinien auf Kurzschluss, Unterbrechung, Erdschluss und Impedanz. Einmessen der Linien am Systemverstärker, Aktivierung der Linienmessung über internen Timer oder externen Schaltkontakt möglich. Im Kurzschlussfall wird defekte Linie abgeschaltet. Permanente Überwachung des Leistungsverstärkers. Sammelstörmeldung auf der Systemsprechstelle und dem Verstärker sowie separate Störmeldeausgänge zur detaillierten Fehlerauswertung: Kurzschluss und Unterbrechung jeder Linie, Erdschluss, Verstärkerausfall. Steuerein- und -ausgänge für jede Linie.
  Fabrikat : TOA
Typ : SV-200MA