Product program / System Component / I/O Units

SX-2000AO

Volldigitale Audio-Ausgangseinheit zum Einbau in 19-Zoll Gestellschränke (IEC 60297) mit 8 symmetrischen Audioausgängen, Übertrager optional einfach nachrüstbar.&nbsp;Zwei Netzwerkanschlüsse (100BaseTX) für redundantes Netzwerk zur Audio- und Steuersignal-Übertragung, zusätzlicher analoger Reserveweg.&nbsp;Redundanter Versorgungsspannungsanschluss für zuverlässige Spannungsversorgung.8 Steuereingänge mit Optokopplern und 8 Steuerausgänge mit Relaiskontakten, Öffner oder Schließer frei wählbar, über abnehmbare Schraubklemmleisten.&nbsp;Große mehrfarbige Anzeige auf der Gerätefront für:- 18-stellige Textanzeige für Systeminformationen- Aussteuerungs-Balkenanzeige für jeden der 8 Kanäle- Status eines jeden Kanals (ein/aus)- Kommunikationsfehler der Netzwerkkanäle- Sammelstörmeldung- NotfallmodusBedientasten zur Auswahl der Anzeige der gewünschten Systeminformation. Separate Anzeige für Versorgungs-spannung, Bereitschaftsbetrieb (standby) und aktivierter analoger Reserveweg.Vier Funktionstasten zur Auswahl vorprogrammierter Hintergrundmusik-Übertragungen oder Aktivierung einer Übertragungen eines Eingangs auf vorprogrammierte Bereiche. 8 Kanaltasten zum Ein- und Ausschalten einzelner Kanäle, wahlweise umprogrammierbar auf Aktivierung einer Übertragungen eines Eingangs auf vorprogrammierte Bereiche. Lautstärkesteller für jeden Kanal, der für Notfall-relevante Übertragungen überbrückt wird. Der Zugriff auf alle Bedienelemente kann gesperrt werden.&nbsp;Integrierter Abhörlautsprecher mit Lautstärkesteller zum Abhören jeden Kanals.&nbsp;Zwei Anschüsse für die Überwachung der Notstrom-versorgungen.Separater, deaktivierbarer analoger Notfalleingang.Je Kanal 6 frei wählbare Filter (parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass, Allpass, CD-Horn Equalizer, Höhen-/Tiefenregler, Notchfilter), Verzögerung (Delay) bis 682 ms und Kompressor.Normkonforme Überwachung aller Alarmierungs-relevanter Signalwege, CPU, Versorgungsspannung und Netzwerkanschlüsse. Wahlweise Zuschaltung eines 20 kHz Pilottons auf jeden einzelnen Audioausgang.
  Spannungsversorgung: 20 - 40 V=
Audioausgänge: 8 (24-bit, 48 kHz DA-Wandler)
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz
Nennausgangspegel: 0 dBV (1V)
Steuerein-/-ausgänge: 8/8
Netzwerkanschlüsse: 2 (100BaseTX, RJ45)
Abmessungen (B x H x T): 482 x 88,4 x 349 mm (2 HE)
Gewicht: 6,2 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: SX-2000AO