Product program / System Component / I/O Units

SX-2000AO

Unidad de salida de audio totalmente digital para la instalación en racks de armario de 19 pulgadas (IEC 60297) con 8 salidas de audio balanceadas, opcionalmente transformador de fácil reequipamiento. 
Dos conexiones de red (100BaseTX) para red redundante para señales de audio y control, vía de reserva analógica adicional. 
Fuente de alimentación redundante para un suministro de energía fiable.
8 entradas de control con optoacopladores y 8 salidas de control con contacto de relé, normalmente cerrado o normalmente abierto a elección, mediante conectores desmontables. 
Gran pantalla multicolor en la parte delantera de la máquina para:
-Display de texto de 18 dígitos para información del sistema - Indicador de barra de
modulación para cada uno de los 8 canales
-Estado de cada canal (on/off) -Error de
comunicación de los canales de red -Señal
de avería
colectiva -Modo
de emergencia Botones para seleccionar la visualización de la información del sistema. Pantalla separada para la fuente de alimentación, el modo de espera (standby) y el modo de reserva analógica activada.
Cuatro teclas de función para elegir entre transferencias de música preprogramadas o activar una transferencia de un recibo en áreas preprogramadas. 8 teclas de canal para la conexión y desconexión de canales individuales, opcionalmente umprogrammierbar al activar una transferencia de un recibo en áreas preprogramadas. Control de volumen para cada canal, que se puentea para transferencias relacionadas con emergencias. El acceso a todos los controles puede bloquearse. Altavoces de monitorización incorporados con control de volumen para escuchar cada canal.&nbsp; Dos puertos para la monitorización de la alimentación de emergencia. Entrada analógica Goldfinger separada de la emergencia. 6 Filtro de libre elección por canal (ecualizador paramétrico, paso alto y bajo, todos los pasos, ecualizador de bocina CD, control de agudos/bajos, filtros de hendidura), retardo (retardo) a 682 ms y compresor. Monitorización conforme de todas las vías de señalización relevantes para alarmas, CPU, fuente de alimentación y conexiones de red. Conexión opcional de un tono piloto de 20 kHz en cada salida de audio individual.