Product program / System Component / I/O Units

SX-2000AO

Volledig digitale audio-uitgang voor installatie in 19-inch kasten (IEC 60297) met 8 gebalanceerde audio-uitgangen, optioneel eenvoudig achteraf te monteren transformator. 
Twee netwerkaansluitingen (100BaseTX) voor een redundant netwerk voor audio- en stuursignalen, extra analoge reservemogelijkheid. 
Redundante stroomvoorziening voor een betrouwbare stroomvoorziening.
8 besturingsingangen met opto-koppelingen en 8 besturingsuitgangen met relaiscontact, normaal gesloten of normaal gesproken vrij te kiezen, via afneembare connectoren. 
Groot veelkleurig display aan de voorzijde van de machine voor:
-18-cijferige tekstweergave voor systeeminformatie
-Modulatiebalkindicator voor elk van de 8 kanalen
-Status van elk kanaal (aan/uit)
-Communicatiefout van de netwerkkanalen
-Verzamelstoringsmelding
-Noodmodus
Knoppen om de weergave van de systeeminformatie te selecteren. Afzonderlijk display voor stroomvoorziening, stand-by (standby) en geactiveerde analoge reservemogelijkheid.
Vier functietoetsen om te kiezen tussen voorgeprogrammeerde muziekoverdracht of het activeren van een overdracht van een kassabon op voorgeprogrammeerde gebieden. 8 Kanaaltoetsen voor het in- en uitschakelen van afzonderlijke kanalen, optioneel umprogrammierbar bij activering een overdracht van een ontvangstbewijs op voorgeprogrammeerde gebieden. Volumeregeling voor elk kanaal, die wordt overbrugd voor noodgevallen-gerelateerde transfers. De toegang tot alle bedieningselementen kan worden vergrendeld. Ingebouwde monitorluidsprekers met volumeregeling om naar elk kanaal te luisteren.&nbsp; Twee poorten voor de controle van de noodstroomvoorziening. Aparte, Goldfinger analoge ingang van de noodoproep. 6 Vrij te kiezen filter per kanaal (parametrische equalizer, hoog- en laagdoorlaat, all-pass, CD-hoorn equalizer, treble/bass control, inkepingsfilters), delay (vertraging) tot 682 ms en compressor. Conforme bewaking van alle alarmrelevante signaleringstrajecten, CPU, voeding en netwerkverbindingen. Optionele aansluiting van een 20 kHz piloottoon op elke individuele audio-uitgang.