Product program / System Component / I/O Units

SX-2000AO

Полностью цифровой аудиовыход для установки в 19-дюймовые стойки шкафа (IEC 60297) с 8 сбалансированными аудиовыходами, опционально легко устанавливаемый трансформатор. 
Два сетевых подключения (100BaseTX) для резервной сети для аудио и управляющих сигналов, дополнительный аналоговый резервный способ. 
Резервный источник питания для надежного электропитания.
8 управляющих входов с оптопарами и 8 управляющих выходов с релейными контактами, нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми, через разъемные разъемы. 
Большой многоцветный дисплей на передней панели машины:
-18-разрядный текстовый дисплей для отображения информации о системе
-Индикатор полосы модуляции для каждого из 8 каналов
-Статус каждого канала (включение/выключение)
-Ошибка связи сетевых каналов
-Сигнал о коллективной вине
-Аварийный режим
Кнопки для выбора отображения системной информации. Отдельный дисплей для питания, режима ожидания (standby) и активированного аналогового резервного пути.
Четыре функциональные клавиши для выбора предварительно запрограммированной передачи музыки или активации передачи чека в предварительно запрограммированных областях. 8 Канальные клавиши для включения и выключения отдельных каналов, опционально перепрограммируемая панель при активации передачи на заранее запрограммированные участки. Регулирование громкости для каждого канала, которое является мостом для аварийных трансферов. Доступ ко всем элементам управления может быть заблокирован. Встроенные динамики монитора с регулировкой громкости для прослушивания каждого канала.&nbsp; Два порта для мониторинга аварийного электроснабжения. Отдельный аналоговый вход аварийного сигнала Goldfinger. 6 Возможен свободный выбор фильтра на канал (параметрический эквалайзер, высокие и низкие частоты, все проходы, эквалайзер CD-Horn, контроль высоких/низких частот, надсечные фильтры), задержка (задержка) до 682 мс и компрессор. Соответствующий требованиям мониторинг всех сигнальных путей сигнализации, ЦПУ, источников питания и сетевых соединений. Опциональное подключение контрольного сигнала 20 кГц на каждом отдельном аудиовыходе.