Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CI

Unidad de entrada de control para la instalación en bastidores de armario de 19 pulgadas (IEC 60297) con 32 entradas de control con optoacopladores. Cada entrada puede ser monitoreada. La activación de cada una de las entradas de control se mostrará en la parte frontal mediante LEDs. La conexión se realiza a través de conectores desmontables.
Fuente de alimentación redundante para una fuente de alimentación fiable. Acceso supervisado al sistema a través de conectores RJ45. Conector adicional RJ45 para la unidad de salida de control.
Salida de tensión regulada para la alimentación de dispositivos externos. Más anuncios de tensión de alimentación, señal de fallo colectivo y modo de reserva analógica activada.