Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CI

Unité d’entrée de commande pour installation dans des racks 19 pouces (CEI 60297) avec 32 entrées de commande à photocoupleurs. Chaque entrée peut également être surveillée. L’activation de chaque entrée de commande simple sera indiquée sur la façade au moyen de voyants LED. Le branchement s’effectue via des connecteurs détachables.
Alimentation électrique redondante pour une alimentation fiable. Accès surveillé au système via des prises RJ-45. Connecteur RJ-45 supplémentaire pour unité de sortie de commande.
Sortie à tension régulée vers l’alimentation des appareils externes. Plus d’annonces pour la tension d’alimentation, signal d’erreur collective et voie de réserve analogique activée.