Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CI

Controle-ingangseenheid voor installatie in 19-inch kasten (IEC 60297) met 32 besturingsingangen met opto-couplers. Elke ingang kan ook worden bewaakt. De activering van elke afzonderlijke stuuringang wordt aan de voorzijde door middel van LED's weergegeven. De aansluiting gebeurt via afneembare connectoren.
Redundante stroomvoorziening voor een betrouwbare stroomvoorziening. Bewaakte toegang tot het systeem via RJ45-aansluitingen. Extra RJ45-connector voor besturingsuitgangseenheid.
Geregelde uitgangsspanning naar de voeding van externe apparaten. Meer advertenties voor voedingsspanning, verzamelstoringsmelding en geactiveerde analoge reservemogelijkheid.