Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CI

Jednostka SX-2000CI pełni rolę przyjmowania wejść sterujących w systemie matrycowym i może być montowana w stojaku RACK (1U). Kilka jednostek może być rozproszonych w całym systemie. Posiada 32 wejścia sterujące. Umożliwia detekcję awarii linii sterującej dzięki odpowiednim rezystorom. Wskaźniki na panelu przednim informują o stanie aktywności linii. Jednostka SX-2000CI posiada wyjście zasilania 24 V DC. Jednostkę SX-2000CI wyposażono również w dwa wejścia zasilania, dzięki czemu możliwe jest dołączenie podwójnie nadmiarowego zasilania.