Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CI

Блок управления для установки в 19-дюймовые стойки шкафов (IEC 60297) с 32 входами управления с оптопарами. Каждый вход также может контролироваться. Активация каждого отдельного управляющего входа будет отображаться на передней панели с помощью светодиодов. Подключение осуществляется через съемные разъемы.
Резервный источник питания для надежного электропитания. Контролируемый доступ к системе через разъемы RJ45. Дополнительный разъем RJ45 для блока управления выходом.
Регулируемое напряжение на выходе к источнику питания внешних устройств. Больше объявлений о напряжении питания, сигнале коллективной неисправности и активном аналоговом резервном способе.