Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CO

Unité de sortie de commande pour installation dans des racks 19 pouces (CEI 60297) avec 32 sorties de commande via contacts inverseurs de relais, afin d’utiliser les options normalement fermé et normalement ouvert. L’activation de chaque sortie de commande simple sera indiquée sur la façade au moyen de voyants LED. Le branchement s’effectue via des connecteurs détachables. Alimentation électrique redondante pour une alimentation fiable. Accès surveillé au système via des prises RJ-45. Connecteur RJ-45 supplémentaire pour unité d’entrée de commande. Plus d’annonces pour la tension d’alimentation, signal d’erreur collective et voie de réserve analogique activée.