Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CO

Besturingsuitgangseenheid voor installatie in 19-inch kasten (IEC 60297) met 32 besturingsuitgangen via relaiswisselcontacten, zodat normaal gesloten en normaal open kan worden gebruikt. De activering van elke afzonderlijke besturingsuitgang wordt aan de voorzijde door middel van LED's weergegeven. De aansluiting gebeurt via afneembare connectoren. Redundante stroomvoorziening voor een betrouwbare stroomvoorziening. Bewaakte toegang tot het systeem via RJ45-aansluitingen. Extra RJ45-connector voor besturingsingangseenheid. Meer advertenties voor voedingsspanning, verzamelstoringsmelding en geactiveerde analoge reservemogelijkheid.