Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CO

Wyjście sterujące do instalacji w 19-calowych szafach typu Rack (IEC 60297) z 32 wyjściami sterującymi poprzez styki przełączne przekaźnika, tak aby można było stosować normalnie zamknięte i normalnie otwarte. Aktywacja każdego pojedynczego wyjścia sterującego będzie pokazywana z przodu za pomocą diod LED. Połączenie odbywa się poprzez odłączane złącza. Redundantne źródło zasilania dla niezawodnego zasilania. Nadzorowany dostęp do systemu poprzez gniazda RJ45. Dodatkowe złącze RJ45 dla jednostki wejściowej sterowania. Więcej reklam napięcia zasilania, zbiorczy sygnał usterki i aktywna analogowa droga rezerwowa.