Product program / System Component / System Manager / Central Unit

SX-2000SM

Systemmanager, zentrale Steuereinheit des Sprach-alarmierungssystems zum Einbau in 19-Zoll Gestellschränke (IEC 60297).&nbsp;Getrennte Anzeigen für:- Betriebsmodus: Notfall/Bereitschaft/analoger Reserveweg- Aktivität LAN Verbindung- Aktivität des Audio- und Steuerungsnetzwerks&nbsp;- Störungen: allgemein/CPU/Audio- und Steuerungsnetzwerk- Spannungsversorgung- BetriebSeparate Tasten für:- Quittierung von Störmeldungen- Zurücksetzen der Störmeldung- LampentestAkustische Warnung bei Auftreten einer Störung gemäß der einschlägigen Normen für Sprachalarmierungssysteme.Redundanter Versorgungsspannungsanschluss für zuverlässige Spannungsversorgung. Zwei Netzwerk¬anschlüsse (100BaseTX) für redundantes Netzwerk zur Audio- und Steuersignal-Übertragung, zusätzlicher analoger Reserveweg. LAN Anschluss zum Auslesen der Systemaktivitäten, Störungen und Betriebszustände sowie zum Einstellen der Systemzeit. 8 Steuereingänge mit Optokopplern und 8 Steuerausgänge mit Relais-Umschaltkontakten über steckbaren Schraubklemmleisten. Jeder Steuereingang kann wahlweise überwacht werden.Zwei Anschlüsse zur Überwachung von Notstromgeräten. Separate Steuerausgänge für die o.g. Störmeldungen, z.B. zur Weiterleitung and die BMZ.Die Programmiersoftware gehört mit zum Lieferumfang.
  Fabrikat: TOA
Typ: SX-2000SM