Product program / System Component / System Manager / Central Unit

SX-2000SM

System Manager, unidad de control central del sistema de alarma por voz para su instalación en bastidores de armarios de 19 pulgadas (IEC 60297). 
Anuncios separados para:
-Modo: Modo emergencia/espera/reserva analógica
-Actividad Conexión
LAN -Actividad de la red de audio y control 
-Errores: General/CPU/red de audio y control
-Alimentación
-Operación Botones
separados para:
-Confirmación de los mensajes de avería
-Reajuste de la señal
de avería -Prueba de la lámpara Aviso
acústico en caso de avería de acuerdo con las normas correspondientes para sistemas de alarma por voz.
Fuente de alimentación redundante para una fuente de alimentación fiable. Dos conexiones de red (100BaseTX) para red redundante para señales de audio y control, vía de reserva analógica adicional. Conexión LAN para leer la actividad del sistema, los errores y las condiciones de funcionamiento, así como para ajustar la hora del sistema. 8 entradas de control con optoacopladores y 8 salidas de control con contactos conmutados de relé mediante conectores enchufables. Cada entrada puede ser monitoreada ya sea.
Dos conectores para la monitorización de equipos de emergencia. Salidas de control separadas para los mensajes de error mencionados anteriormente, p. ej. para la transmisión y el BMZ.
El software de programación incluido con la entrega.