Product program / System Component / System Manager / Central Unit

SX-2000SM

Systeem Manager, centrale bedieningsunit van het gesproken ontruimingsalarmsysteem voor installatie in 19-inch kastrails (IEC 60297). 
Afzonderlijke advertenties voor:
- Modus: noodgevallen/stand-by/analoog weg vrijhouden
- Activiteit LAN-verbinding
- Activiteit van het audio- en controlenetwerk 
- Fouten: algemeen/CPU/audio en controlenetwerk
- Stroomtoevoer
- Bediening
Afzonderlijke toetsen voor:
- Bevestiging van foutmeldingen
- Reset van het foutsignaal
- Lamptest
Waarschuwingstoon bij storing overeenkomstig de relevante normen voor gesproken ontruimingsalarmsystemen.
Redundante stroomvoorziening voor een betrouwbare stroomvoorziening. Twee netwerkaansluitingen (100BaseTX) voor een redundant netwerk voor audio- en stuursignalen, extra analoge reservemogelijkheid. LAN-verbinding om systeemactiviteit, fouten en bedrijfsomstandigheden uit te lezen en de systeemtijd in te stellen. 8 stuuringangen met opto-couplers en 8 stuuruitgangen met relaiswisselcontacten via aansluitbare connectoren. Elke ingang kan ook worden bewaakt.
Twee connectoren voor het monitoren van nooduitrusting. Afzonderlijke stuuruitgangen voor voornoemde foutmeldingen, bijv. naar forwarding en BMZ.
De levering omvat de programmeersoftware.