Product program / System Component / System Manager / Central Unit

SX-2000SM

Menadżer systemu SX-2000SM jest przeznaczony do stosowania w systemie matrycowym TOA i może być montowany w standardowym stojaku RACK (wysokość 1U). Może tworzyć kompletny system matrycowy w połączeniu z jednostkami wejściowymi i wyjściowymi audio oraz mikrofonami systemowymi serii SX-2000 umożliwiając przesyłanie sygnałów audio z dowolnego źródła do dowolnego odbiornika w całym systemie. Jednostka SX-2000SM została wyposażona w 8 wejść i 8 wyjść sterujących, wyjście stanu awarii, wskaźniki dostępu, wskaźniki trybu pracy oraz wskaźniki awarii dając możliwość zarządzania i monitorowania całego systemu. Umożliwia detekcję awarii linii sterującej dzięki odpowiednim rezystorom. Jednostka SX-2000SM posiada wbudowane wyjście zasilania 24 V DC dla urządzeń zewnętrznych. Kontrola systemu odbywa się przy użyciu karty pamięci typu Compact Flash. Działanie całego systemu może być zapisane, a zawartość historii zdarzeń przechowana na karcie pamięci CF. Menadżer systemu SX-2000SM wyposażono również w dwa wejścia zasilania, dzięki czemu możliwe jest dołączenie podwójnie nadmiarowego zasilania. Jednostkę wyposażono również w dwa porty do kontroli dwóch Jednostek zarządzania zasilaniem VX-2000DS dając możliwość pracy menadżera przy braku zasilania.