Product program / System Component / I/O Modules

SX-200RM

Sprechstelleneingangsmodul zum Anschluss von zwei Sprechstellen. Anschluss und Speisung der Systemsprechstellen über zwei RJ45 Buchsen. Verstärkungssteller (Gain) für jeden Anschluss, 24-bit AD-Wandler je Kanal.
  Eingangsempfindlichkeit: 0 dBV
AD-Wandler: 24 bit, 48 kHz
Verstärkungseinstellung (Gain): 0 … +12 dB
Spannungsversorgung Sprechstellen: 1 A (max.) je Anschluss
  Fabrikat: TOA
Typ: SX-200RM