Product program / System Component / I/O Modules

SX-200RM

Módulo de entrada de puntos de habla para la conexión de dos receptores. Conexión y alimentación de los receptores del sistema desde dos tomas RJ45. Control de ganancia (gain) para cada puerto, convertidor AD de 24 bits por canal.
&nbsp;
Sensibilidad de entrada: 0 dBV
ADC: 24 bit, 48 kHz
Ajuste de ganancia (gain): 0... + 12 dB
Centrales eléctricas: 1 A (máx.) por conexión
&nbsp;
Fabricante: Modelo TOA
: SX-200RM