Product program / System Component / I/O Modules

SX-200RM

Module d’entrée des points de parole pour le branchement de deux récepteurs. Connexion et alimentation des récepteurs du système depuis deux prises RJ-45. Commande de gain pour chaque port, convertisseur A/N 24 bits par canal.
&nbsp;
Sensibilité d’entrée : 0 dBV
Convertisseur A/N : 24 bits, 48 kHz
Réglage de gain : 0 à + 12 dB
Alimentations : 1 A (max.) par branchement
&nbsp;
Fabricant : TOA
Modèle : SX-200RM