Product program / System Component / I/O Modules

SX-200RM

Spreekpunt-ingangsmodule voor de aansluiting van twee ontvangers. Het aansluiten en voeden van de systeemontvangers vanaf twee RJ45-aansluitingen. Versterkingscontrole (gain) voor elke poort, 24-bit AD-converter per kanaal.
&nbsp;
Ingangsgevoeligheid: 0 dBV
ADC: 24 bit, 48 kHz
Versterkingsaanpassing (versterking): 0... + 12 dB
Elektriciteitscentrales: 1 A (max.) per aansluiting
&nbsp;
Fabrikant: TOA
Model: SX-200RM