Product program / System Component / I/O Modules

SX-200RM

Входной модуль разговорных точек для подключения двух ресиверов. Подключение и питание системных ресиверов от двух разъемов RJ45. Контроль усиления (усиление) для каждого порта, 24-разрядный АЦ-преобразователь на канал.
 
Входная чувствительность: 0 дБВ
АЦП: 24 разряда, 48 кГц
Регулировка усиления (усиление): 0... +12 дБ
Электростанции: 1 A (макс.) на соединение
 
Производитель: TOA
Модель: SX-200RM