Product program / System Component / I/O Units

SX-2100AI

Volldigitale Audio-Eingangseinheit zum Einbau in 19-Zoll Gestellschränke (IEC 60297) für bis zu 8 Audioquellen.Zwei Netzwerkanschlüsse (100BaseTX) für redundantes Netzwerk zur Audio- und Steuersignal-Übertragung, zusätzlicher analoger Reserveweg. Redundanter Versorgungsspannungsanschluss für zuverlässige Spannungsversorgung.16 Steuereingänge und 16 Steuerausgänge mit Relaiskontakten, Öffner oder Schließer frei wählbar, über abnehmbare Schraubklemmleisten.Vier Steckplätze für zweikanalige Eingansmodule, geeignet für diverse Signalquellen von Mikrofon- bis Line Pegel mit verschiedenen Eingangsanschlüssen wie abnehmbare Schraubklemmblöcke, XLR- und Cinch- Buchsen.Große mehrfarbige Anzeige auf der Gerätefront für:- 18-stellige Textanzeige für Systeminformationen- Aussteuerungs-Balkenanzeige für jeden der 8 Kanäle- Status eines jeden Kanals (ein/aus)- Status der Netzwerkkanäle- Sammelstörmeldung- Kommunikationsfehler (Datenleitung)- NotfallmodusBedientasten zur Auswahl der Anzeige der gewünschten Systeminformation. Separate Anzeige für Versorgungsspannung, Bereitschaftsbetrieb (Standby) und aktivierter analoger Reserveweg.Vier Funktionstasten zur Auswahl vorprogrammierter Hintergrundmusik-Übertragungen oder Aktivierung einer Übertragungen von einem Eingang auf vorprogrammierte Bereiche. 8 Kanaltasten zum Ein- und Ausschalten einzelner Kanäle, wahlweise umprogrammierbar auf Aktivierung einer Übertragungen von einem Eingang auf vorprogrammierte Bereiche. Lautstärkesteller für jeden Kanal, der für Notfall-relevante Übertragungen überbrückt wird. Der Zugriff auf alle Bedienelemente kann gesperrt werden.&nbsp;Integrierter Abhörlautsprecher mit Lautstärkesteller zum Abhören jeden Kanals.Normkonforme Überwachung aller Alarmierungs-relevanter Signalwege, CPU, Versorgungsspannung und Netzwerkanschlüsse.
  Spannungsversorgung: 20 - 40 V=
Audioeingänge: 8
Steuerein-/-ausgänge: 16/16
Netzwerkanschlüsse: 2 (100BaseTX, RJ45)
Abmessungen (B x H x T): 482 x 88,4 x 349 mm (2 HE)
Gewicht: 7,2 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: SX-2100AI