Product program / System Component / I/O Units

SX-2100AI

Cette unité reçoit des modules pupitres SX-200RM ou tout autre module d’entrée de n’importe quel type de source type D-921E.&nbsp;&nbsp;-Une liaison USB permet le paramétrage de l’unité en local&nbsp;-Deux lignes réseaux dédiés redondant A et B sont utilisés pour transmettre data et audio (avec commutation automatique en cas de coupure réseau A sur B)-Visualisation en face avant des niveaux d’entrée et possibilité de pré-écoute sur HP de contrôle intégré.-Utilisation de la technologie Cobranet avec contrôle de flux et de communication.-Fréquence d’échantillonnage 48khz. Bande passante 20 à 20 KHz. DSP intégré-Double alimentation 24 Volts&nbsp; &nbsp;QT : 1pcs