Product program / System Component / I/O Units

SX-2100AI

Volledig digitale audio-ingang voor installatie in 19-inch kastrails (IEC 60297) voor maximaal 8 audiobronnen.
Twee netwerkaansluitingen (100BaseTX) voor een redundant netwerk voor audio- en stuursignalen, extra analoge reservemogelijkheid. Redundante stroomvoorziening voor een betrouwbare stroomvoorziening.
16 stuuringangen en 16 stuuruitgangen met relaiscontact, normaal gesloten of normaal gesproken vrij te kiezen via afneembare connectoren.
Vier sleuven voor tweekanaalsmodules voor een zwanenhalsmicrofoon, geschikt voor verschillende signaalbronnen van microfoon- tot lijnniveau met verschillende ingangen, verwijderbare schroefklemmen, XLR- en RCA-aansluitingen.
Groot veelkleurig display aan de voorzijde van de machine voor:
-18-cijferige tekstweergave voor systeeminformatie
-Modulatiebalkindicator voor elk van de 8 kanalen
-Status van elk kanaal (aan/uit)
-Status van netwerkkanalen
-Verzamelstoringsmelding
-Communicatiefout (datalijn)
-Noodmodus
Knoppen om de weergave van de systeeminformatie te selecteren. Afzonderlijk display voor stroomvoorziening, stand-by (standby) en geactiveerde analoge reservemogelijkheid.
Vier functietoetsen om te kiezen tussen voorgeprogrammeerde muziektransfers of activering van transmissies van een ingang op voorgeprogrammeerde gebieden. 8 Kanaaltoetsen voor het in- en uitschakelen van afzonderlijke kanalen, optioneel omprogrammeerbaar bij het activeren van transmissies van een ingang op voorgeprogrammeerde gebieden. Volumeregeling voor elk kanaal, die wordt overbrugd voor noodgevallen-gerelateerde transfers. De toegang tot alle bedieningselementen kan worden vergrendeld. 
Ingebouwde monitorluidsprekers met volumeregeling om naar elk kanaal te luisteren.
Conforme bewaking van alle alarmrelevante signaleringstrajecten, CPU, voeding en netwerkverbindingen.