Product program / System Component / I/O Units

SX-2100AI

Полностью цифровой аудиовход для установки в 19-дюймовые стойки шкафа (IEC 60297) для 8 источников звука.
Два сетевых подключения (100BaseTX) для резервной сети для аудио и управляющих сигналов, дополнительный аналоговый резервный способ. Резервный источник питания для надежного электропитания.
16 управляющих входов и 16 управляющих выходов с релейными контактами, нормально замкнутые или нормально разомкнутые, с возможностью свободного выбора через съемные разъемы.
Четыре слота для двухканальных модулей для микрофонов gooseneck, подходящих для различных источников сигнала от микрофона до уровня линии с различными входами, съемными винтовыми клеммными колодками, разъемами XLR и RCA.
Большой многоцветный дисплей на передней панели машины:
-18-разрядный текстовый дисплей для отображения информации о системе
-Индикатор полосы модуляции для каждого из 8 каналов
-Статус каждого канала (включение/выключение)
-Статус сетевых каналов
-Сигнал о коллективной ошибке
-Ошибка связи (линия данных)
-Аварийный режим
Кнопки для выбора отображения системной информации. Отдельный дисплей для питания, режима ожидания (standby) и активированного аналогового резервного канала.
Четыре функциональные клавиши для выбора предварительно запрограммированных передач музыки или активации передач с входа в запрограммированные области. 8 Канальные клавиши для включения и выключения отдельных каналов, опционально перепрограммируемая панель для активации трансляций от входа на заранее запрограммированных участках. Регулирование громкости для каждого канала, которое является мостом для аварийной передачи. Доступ ко всем элементам управления может быть заблокирован. 
Встроенные мониторные динамики с регулировкой громкости для прослушивания каждого канала.
Соответствующий требованиям мониторинг всех сигнальных путей сигнализации, ЦПУ, источников питания и сетевых соединений.