Product program / System Component / I/O Units

SX-2100AO

Unidad de salida de audio totalmente digital para la instalación en racks de armario de 19 pulgadas (IEC 60297) con 8 salidas de audio balanceadas para conectar el amplificador de la serie VP-2000.
Dos conexiones de red (100BaseTX) para red redundante para señales de audio y control, vía de reserva analógica zusätz¬Licher. Fuente de alimentación redundante para una fuente de alimentación fiable. 8 entradas de control con optoacopladores y 8 salidas de control con contacto de relé, normalmente cerrado o normalmente abierto libre elección, con bloques de terminales extraíbles. Dos entradas para que las fuentes de audio locales se transfieran en una o más áreas programables.
Gran pantalla multicolor en la parte delantera de la máquina para:
“-Pantalla de texto de 18 dígitos para información del sistema
 -Indicador de barra de
modulación para cada uno de los 8 canales
- Indicador de barra de modulación para dos entradas locales
-Estado de cada canal (on/off) -Error de
comunicación de los canales de red -Señal
de fallo
colectivo -Error de comunicación (línea de datos) -Modo
de
emergencia Teclas para seleccionar la visualización de la información del sistema. Cuatro teclas de función para elegir entre transferencias de música preprogramadas o activar una transferencia de un recibo en áreas preprogramadas. Teclas de 8 canales para la conexión y desconexión de canales individuales, opcionalmente umprogrammierbar al activar las transmisiones desde una entrada en áreas preprogramadas. Control de volumen para cada canal, que se puentea para transferencias relacionadas con emergencias. El acceso a todos los controles puede bloquearse. Altavoces de monitorización incorporados con control de volumen para escuchar cada canal. 6 Filtro de libre elección por canal (ecualizador paramétrico, paso alto y bajo, todos los pasos, ecualizador de bocina CD, control de agudos/bajos, filtros de hendidura), retardo (retardo) a 682 ms y compresor. Monitorización de todas las vías de señalización relevantes para alarmas, incluidas las líneas de altavoces y amplificadores conectadas, la CPU, la fuente de alimentación y las conexiones de red. Control de línea de altavoces para cortocircuitos, interrupciones y faltas a tierra con control de impedancia digital inteligente o con módulos Linienendmodulen para cada canal seleccionable por separado. Tolerancias ajustables para la desviación de la impedancia: cortocircuito: - 50% - 95%, interrupción: + 1% a + 700%. Conexión de monitorización para dos fuentes de alimentación de emergencia. Control del Energiespar¬modus del amplificador para minimizar el consumo de corriente de la batería durante un corte de corriente. Conmutación automática a un amplificador de naufragio y fallo del amplificador.