Product program / Mixer / Modules

T-001T

2-kanaliges Ausgangsmodul für volldigitalen Mischer M-9000.Höchste Klangtreue durch 24-bit AD-Wandler und extrem geringem Klirrfaktor.&nbsp;Integrierte digitale Signalverarbeitung (DSP) mit Höhen- und Tiefen-Klangregelung, Hoch- und Tiefpassfilter, 10 parametrische Equalizer, Laufzeitverzögerung sowie 15 voreingestellte Korrekturfilter verschiedener Lautsprecher. Kompressor mit 5 vordefinierten Einstellungen für einfache Anwendung.Anschluss über zwei mitgelieferte steckbare 3-polige Schraubklemmleisten.
  AD-Wandler: 24 Bit (Delta-Sigma ADC)
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±2 dB)
Klirrfaktor: &lt;0,005%
Ausgänge: 2, symmetrisch, an 600 Ohm
Ausgangspegel: 0 dBV, max. 20 dBV
Bass: ±12 dB (100 Hz)
Höhen: ±12 dB (10 kHz)
Hochpassfilter: 12 dB/Okt., 20 - 400 Hz
Tiefpassfilter: 12 dB/Okt., 4 - 20 kHz
10 parametrische Equalizer: ±12 dB, 20 - 20000 Hz,&nbsp;Q: 0,3 - 5
 Laufzeitverzögerung: 0 - 40 ms
  Fabrikat: TOA
Typ: T-001T