Product program / Loudspeaker / Horn

TC-615    EU

Wetterfester Druckkammerlautsprecher gemäß IP-65, Trichter aus Aluminium und Treiberabdeckung aus ABS Kunststoff, Schwenkbügel zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers
  Nennbelastbarkeit: 15 W
Impedanz: 16 Ohm
Übertragungsbereich: 250 - 7000 Hz
Mittlerer Schalldruck (1W/1m): 108 dB
Arbeitstemperaturbereich: -20°C - +55°C
Maße (Ø x L): 400 x 376 mm
  Fabrikat: TOA
Typ: TC-615