Product program / Loudspeaker / Horn

TC-631M

Der Reflex-Hornlautsprecher mit einer Nennleistung von 30 W ist sowohl für den Einsatz im Innen- und Außenbereich als auch für die Wiedergabe von Hintergrundmusik konzipiert.  Das Modell für den Einsatz im hochohmigen (70 V/100 V-Leitungen) System und das Standardmodell für niederohmiges 16 Ohm System sollten verfügbar sein.  Der Lautsprecher verfügt über neu entwickelte Membranen mit einer speziellen hitzebeständigen Polyimidfolie, um zu verhindern, dass die Membran Feuchtigkeit absorbiert und ihre Form verändert, und um die Tieftoncharakteristik zu verbessern.  Der hohe Wirkungsgrad der Lautsprecher sollte auch dadurch erreicht werden, dass der Spalt minimiert wird, der entsteht, wenn die Membranspule in den Schlitz des Magnetkreises eingebaut wird. Der Lautsprecher sollte so ausgelegt sein, dass eine hohe Sprachverständlichkeit und Klangqualität gewährleistet ist, die für die Musikwiedergabe geeignet sind.  Äußere Beschläge (Schrauben, Bolzen, Muttern) sollten aus rostfreiem Stahl sein, und der Montagebügel und die Sonotrode selbst müssen mit einer 50 Mikron dicken Pulverbeschichtung behandelt werden, die etwa dreimal so dick ist wie die der herkömmlichen Sonotroden.  Alle diese Faktoren müssen zusammenwirken, um die ausgezeichnete Wetterfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit des Lautsprechers zu gewährleisten.  Darüber hinaus sollte die externe Hornfackel aus Aluminium hergestellt werden, das stoßfester als Harz ist.Das Hochimpedanzmodell sollte mit einem Eingangsimpedanzwahlschalter ausgestattet sein (4 Stufen für 100 V-Leitung und 5 Stufen für 70 V-Leitung), der die einfache Impedanzeinstellung ohne Demontage ermöglicht.  Der Schalter muss außerdem mit einer AUS-Stellung ausgestattet sein, um Beschädigungen des Lautsprechers durch falsche Impedanzeinstellung zu vermeiden.