Product program / Loudspeaker / Horn

TC-631M

<div>El altavoz de bocina reflexivo, con una potencia nominal de 30 W, está diseñado para aplicaciones de buscapersonas tanto en interiores como en exteriores, así como para la reproducción de música ambiente. El modelo diseñado para uso en sistemas de alta impedancia (líneas de 70V/100V) y el modelo estándar para sistemas de baja impedancia de 16 ohmios deben estar disponibles. El altavoz deberá tener diafragmas de nuevo desarrollo que empleen una película especial de poliimida resistente al calor para evitar que el diafragma absorba la humedad y cambie de forma, así como para mejorar las características de baja frecuencia. La alta eficiencia del altavoz también debe haberse logrado minimizando el espacio producido cuando la bobina del diafragma está instalada en la abertura de la circuitería magnética. El altavoz debe estar diseñado para garantizar una alta claridad de voz y una calidad de sonido adecuada para la reproducción de música. Las piezas externas (tornillos, pernos, tuercas) serán de acero inoxidable, y el soporte de montaje y el propio cuerno se tratarán con un recubrimiento de pintura en polvo de 50 micras de espesor, que es aproximadamente tres veces más grueso que el de los cuernos convencionales. Todos estos factores se combinarán para asegurar la excelente resistencia del altavoz a la intemperie y a la corrosión. Además, la bengala de la bocina externa será de aluminio más resistente a los golpes que la resina.</div><div>El modelo de alta impedancia debe estar equipado con un interruptor selector de impedancia de entrada (4 pasos para la línea de 100V y 5 pasos para la línea de 70V) que facilita el ajuste de la impedancia sin necesidad de desmontarlo. El interruptor también debe estar equipado con una posición OFF para evitar daños en los altavoces como resultado de un ajuste incorrecto de la impedancia.</div>