Product program / Loudspeaker / Horn

TC-631M

L’enceinte à cornet Reflex, d’une puissance nominale de 30 W, doit être conçue pour les applications de radiomessagerie intérieures et extérieures, ainsi que pour la reproduction de musique de fond. Le modèle conçu pour être utilisé dans un système à haute impédance (lignes 70V/100V) et le modèle standard pour un système à basse impédance de 16 ohms doit être disponible. L’enceinte doit être équipée de diaphragmes nouvellement développés utilisant un film spécial en polyamide résistant à la chaleur pour empêcher le diaphragme d’absorber l’humidité et de changer de forme, ainsi que pour améliorer les caractéristiques à basse fréquence. L’efficacité élevée des haut-parleurs doit également avoir été obtenue en minimisant l’espace produit lorsque la bobine de diaphragme est installée dans la fente du circuit magnétique. L’enceinte doit être conçue pour assurer une grande clarté de la parole et une qualité sonore adaptée à la reproduction de la musique. La quincaillerie extérieure (vis, boulons, écrous) doit être en acier inoxydable, et le support de montage et la corne elle-même doivent être recouverts d’une couche de peinture en poudre de 50 microns d’épaisseur, soit environ trois fois plus épaisse que celle des cornes classiques. Tous ces facteurs doivent se combiner pour assurer l’excellente résistance aux intempéries et à la corrosion de l’enceinte. De plus, la torche externe du klaxon doit être faite d’aluminium plus résistant aux chocs que la résine.Le modèle à haute impédance doit être équipé d’un sélecteur d’impédance d’entrée (4 niveaux pour la ligne 100 V et 5 niveaux pour la ligne 70 V) qui facilite les réglages de l’impédance sans nécessiter de démontage. L’interrupteur doit également être équipé d’une position OFF afin d’éviter que les haut-parleurs ne soient endommagés en raison d’un mauvais réglage de l’impédance.