Product program / Loudspeaker / Horn

TC-631M

De Reflex Horn Speaker, met een vermogen van 30W, is ontworpen voor zowel binnen- als buitenoproeptoepassingen, en voor de weergave van achtergrondmuziek. Het model ontworpen voor gebruik in hoog-impedantie (70V/100V lijnen) systeem en het standaard model voor laag-impedantie 16 ohm systeem zal beschikbaar zijn. De luidspreker moet voorzien zijn van nieuw ontwikkelde diafragma's met speciale hittebestendige polyimidefilm om te voorkomen dat het membraan vocht opneemt en van vorm verandert, en om de lagefrequentie-eigenschappen te verbeteren. Een hoge luidsprekerefficiëntie moet ook gerealiseerd zijn door het minimaliseren van de spleet die ontstaat wanneer de diafragmaspoel in de magnetische circuitsleuf wordt geïnstalleerd. De luidspreker moet zo zijn ontworpen dat een hoge spraakhelderheid en geluidskwaliteit wordt gegarandeerd die geschikt is voor muziekweergave. Externe hardware (schroeven, bouten, moeren) moeten van roestvrij staal zijn en de montagebeugel en de claxon zelf moeten worden behandeld met een 50-micron dikke poederverflaag die ongeveer drie keer zo dik is als die van de conventionele claxons. Al deze factoren moeten worden gecombineerd om de uitstekende weersbestendigheid en corrosiebestendigheid van de luidspreker te waarborgen. Bovendien moet de buitenste hoornvlam van aluminium gemaakt zijn dat beter bestand is tegen schokken dan hars.Het model met hoge impedantie moet worden uitgerust met een keuzeschakelaar voor de ingangsimpedantie (4 stappen voor een 100V-lijn en 5 stappen voor een 70V-lijn) die de instelling van de impedantie vergemakkelijkt zonder dat demontage nodig is. De schakelaar moet ook zijn uitgerust met een UIT-stand om schade aan de luidsprekers als gevolg van een onjuiste impedantie-instelling te voorkomen.