Product program / Loudspeaker / Horn

TC-651M

Der spezifizierte Hornlautsprecher soll speziell für den Außeneinsatz konzipiert werden. Der Hornlautsprecher muss ein Reflexhorntyp sein, der für die Verteilung von Personenruf- und Tonsignalen geeignet ist. Die Lautsprecherkomponente muss ein Kompressionstreiber mit einer Polyimidmembran sein, um Verformungen durch Hitze zu verhindern und die Eigenschaften der tiefen Frequenzen zu verbessern.
Der Lautsprecher muss ein Hornlautsprecher sein, der nachweislich 100 oder mehr Betriebsstunden bei 50 W in einem Dauertest mit einem Testsignal, das der Norm der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 60268-1: 1985 entspricht, liefert. Die Belastbarkeit beträgt 50 W. Die Nennimpedanz ist wählbar (200 Ohm, 330 Ohm, 670 Ohm für 100 V-Leitung; 100 Ohm, 200 Ohm, 330 Ohm und 670 Ohm für 70 V-Leitung). Die Empfindlichkeit, die bei 1 m mit 1 W Leistung gemessen wird, beträgt 111 dB. Der Frequenzgang soll 200 Hz bis 6k Hz betragen.
Horizontale und vertikale Streuung bei -6 dB unterhalb der On-Axis-Referenz bei 2k Hz soll 50° (H) x 50° (V) betragen. Das Funkrufhorn muss der Norm IEC IP65 für Staub- und Wasserdichtigkeit entsprechen und in einem Temperaturbereich von -20°C bis +60°C (-4°C bis +140°C) betrieben werden. Der Montagebügel, der Bügelhalter und die Sonotrode sind mit einer 50 Mikrometer dicken Pulverbeschichtung zu behandeln, und die äußeren Beschläge (Schrauben, Bolzen, Muttern) sind aus rostfreiem Stahl. Das Rufhorn muss ein integriertes Lautsprecherkabel vom Typ isoliertes Polyvinylchlorid mit Zugentlastung, 6 mm (0,24) Durchmesser und 600 mm (1,97) Länge enthalten. Die Abmessungen betragen ø400 x 376(T) mm (ø15.75 x 14.8). Das Gewicht soll 4 kg betragen. 
Der Reflexhornlautsprecher soll das TOA-Modell TC-651M oder gleichwertig sein.