Product program / Loudspeaker / Horn

TC-651M

<div>El altavoz de bocina especificado deberá estar diseñado especialmente para aplicaciones en exteriores. El altavoz de la bocina deberá ser de tipo reflexivo y adecuado para la distribución de la señalización de tono y paginación. El componente del altavoz será un parlante de compresión con un diafragma de poliimida para evitar la deformación por el calor y mejorar las características de baja frecuencia.</div><div>El altavoz de bocina será un altavoz de bocina que haya demostrado que proporciona 100 horas o más de funcionamiento a 50W en una prueba de carga continua que emplea una señal de prueba que cumple con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 60268-1: Norma de 1985. El manejo de potencia debe ser de 50 W. La impedancia nominal debe ser seleccionable (200 ohmios, 330 ohmios, 670 ohmios para la línea de 100 V; 100 ohmios, 200 ohmios, 330 ohmios y 670 ohmios para la línea de 70 V). La sensibilidad medida a 1 m con 1 W de potencia será de 111 dB. La respuesta en frecuencia será de 200 Hz a 6 kHz.</div><div>
</div><div>La dispersión horizontal y vertical a -6 dB por debajo de la referencia en el eje a 2 k Hz será de 50° (H) x 50° (V). La bocina de paginación debe cumplir con la norma IEC IP65 de resistencia al polvo y al agua y funcionar dentro de un rango de temperatura de -20°C a +60°C (-4°F a +140°F).</div><div>El altavoz debe tener un cuerno ovalado de aluminio resistente a los golpes. El soporte de montaje, el soporte de soporte y la antorcha de trompeta se tratarán con pintura en polvo de 50 micrones de espesor, y el hardware externo (tornillos, pernos, tuercas) será de acero inoxidable. El cuerno de paginación debe incluir un cable de altavoz integral, tipo cloruro de polivinilo aislado, con descarga de tracción, de 6 mm (0,24") de diámetro y 600 mm (1,97') de longitud. Las dimensiones serán de ø400 x 376(D) mm (ø15,75" x 14,8"). El peso debe ser de 4 kg (8,82 lb).</div><div>El altavoz de bocina refleja será el modelo TOA TC-651M o equivalente.</div>