Product program / Loudspeaker / Horn

TC-651M

De gespecificeerde hoornluidspreker moet speciaal voor buitentoepassingen worden ontworpen. De hoornluidspreker moet een reflexhoorn zijn die geschikt is voor de distributie van personenoproep- en toonsignalen. Het onderdeel van de luidspreker moet een compressiedriver met een polyimidemembraan zijn om vervorming door warmte te voorkomen en de laagfrequente eigenschappen te verbeteren.De hoornluidspreker moet een hoornluidspreker zijn waarvan is aangetoond dat deze bij een continue belastingstest 100 uur of meer bij 50 W werkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van een testsignaal dat voldoet aan de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) 60268-1: 1985-norm. Het nominale vermogen moet 50 W. De nominale impedantie moet instelbaar zijn (200 ohm, 330 ohm, 670 ohm voor een 100V-lijn; 100 ohm, 200 ohm, 330 ohm en 670 ohm voor een 70V-lijn). De gevoeligheid, gemeten op 1 m bij 1 W van het vermogen, moet 111 dB bedragen. De frequentierespons moet 200 Hz tot 6k Hz bedragen.
De horizontale en verticale spreiding bij -6 dB onder de as-referentie bij 2k Hz moet 50° (H) x 50° (V) bedragen. De personenoproephoorn moet voldoen aan de IEC IP65-norm voor stof- en waterbestendigheid en werken binnen een temperatuurbereik van -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F).De luidspreker moet voorzien zijn van een schokbestendige ovale aluminium hoorn. De montagebeugel, beugelhouder en de claxonfakkel moeten worden behandeld met een poedercoating van 50 micron dik en de externe hardware (schroeven, bouten, moeren) moeten van roestvrij staal zijn gemaakt. De personenoproephoorn moet een geïntegreerde luidsprekerkabel van het geïsoleerde type polyvinylchloride bevatten, met trekontlasting, met een diameter van 6 mm (0,24) en een lengte van 600 mm (1,97). De afmetingen moeten ø400 x 376(D) mm (ø15,75 x 14,8) zijn. Het gewicht moet 4 kg (8,82 lb) bedragen.De reflexhoornluidspreker moet van het TOA-model TC-651M of gelijkwaardig type zijn.