Product program / Loudspeaker / Horn

TC-651M

Указанный рупорный громкоговоритель должен быть разработан специально для наружного применения. Громкоговоритель должен быть рефлекторного типа, пригодного для пейджинга и распределения тональной сигнализации. Компонент динамика должен быть компрессионным динамиком с полиимидной диафрагмой для предотвращения деформации от нагрева и улучшения низкочастотных характеристик.Рупорный громкоговоритель, как было доказано, обеспечивает 100 или более часов работы при 50 Вт при испытании с непрерывной нагрузкой, с использованием испытательного сигнала, соответствующего стандарту Международной электротехнической комиссии (МЭК) 60268-1: 1985. Мощность питания должна составлять 50 Вт. Номинальное сопротивление выбирается (200 Ом, 330 Ом, 670 Ом для линии 100 В; 100 Ом, 200 Ом, 330 Ом и 670 Ом для линии 70 В). Чувствительность, измеренная на расстоянии 1 м при мощности 1 Вт, должна составлять 111 дБ. Частотная характеристика должна составлять от 200 Гц до 6 кГц.
Горизонтальная и вертикальная дисперсия при –6 дБ ниже источника сигнала по направлению оси при 2 кГц должны составлять 50° (Г) x 50° (В). Пейджинговый рупор должен соответствовать стандарту IEC IP65 по пыле- и влагостойкости и работать в диапазоне температур от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F).Динамик должен иметь ударопрочный алюминиевый овальный рупор. Монтажный кронштейн, держатель кронштейна и рупоровой факел должны быть окрашены порошковой краской толщиной 50 микрон, а внешнее оборудование (винты, болты, гайки) должно быть изготовлено из нержавеющей стали. Пейджинговый рупор должен включать встроенный акустический кабель изолированного типа из поливинилхлорида с разгрузочным фильтром, диаметром 6 мм (0,24) и длиной 600 мм (1,97'). Размеры должны быть ø400 x 376(D) мм (ø15,75 x 14,8). Вес должен составлять 4 кг (8,82 фунта).Звуковой сигнальный динамик должен быть модели TOA TC-651M или эквивалентной ему.