Product program / Loudspeaker / Horn

TP-M15E   Y

Der explosionsgeschützte Lautsprecher muss für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen sein, die speziell als Klasse ||, Division 1 &amp; 2, Gruppe G, Kategorie eG4 (erhöhte Sicherheit Explosionsschutz) klassifiziert sind.Die Einheit muss einen glatten Frequenzgang zwischen 300 Hz und 5,5 kHz aufweisen, gemessen auf der Achse. Der Lautsprecher sollte einen Schalldruckpegel (SPL) von 104 dB auf der Achse bei 1 Meter Höhe und einer Leistungsaufnahme von 1 Watt erzeugen und in der Lage sein, 15 Watt Leistung zu erzeugen. Die Einheit muss mit einem werkseitig montierten 15 Watt/100 Volt Transformator mit Leistungsanzapfungen von 15 W, 10 W und 5 W ausgestattet sein, die auf der Geräteeinheit deutlich gekennzeichnet sind.Der explosionsgeschützte Lautsprecher sollte bei Temperaturen zwischen -20 °C und +40 °C betrieben werden.Die Hornoberfläche des Lautsprechers sollte in elfenbeiner Farbe sein und der Haupttreiber und die Halterung sollten dunkelbraun sein. Die Oberfläche der Montagehalterung sollte aus einer verzinkten Stahlplatte bestehen. Die Abmessungen sollten φ392 × 475 (T) mm mit einem Gewicht von 4,9 kg betragen