Product program / Loudspeaker / Horn

TP-M15E   Y

<div>El altavoz a prueba de explosión debe estar aprobado para su uso en áreas peligrosas específicamente clasificadas como Clase ||, División 1 2 &amp; , grupo G, categoría eG4 (a prueba de explosión de seguridad aumentada).</div><div>La unidad tendrá una respuesta de frecuencia suave entre 300 Hz y 5,5 kHz medida en el eje. El altavoz deberá producir un Nivel de Presión Sonora (SPL) de 104 dB en el eje a 1 metro con una potencia de entrada de 1 vatio y deberá ser capaz de producir 15 vatios de potencia. La unidad debe estar equipada con un transformador de línea de 15 vatios/100 voltios montado en fábrica con tomas de corriente de 15 W, 10 W y 5 W claramente marcadas en el conjunto.</div><div>El altavoz a prueba de explosión debe funcionar en condiciones de temperatura entre -20 ℃ y + 40℃ (-4 &deg;F a 104 &deg;F).</div><div>El acabado de la bocina del altavoz será de color marfil, mientras que el excitador principal y el soporte serán de color marrón oscuro. El soporte de montaje debe estar construido de chapa de acero tratada con zinc en la superficie. Las dimensiones serán φ392 × 475 (D) mm (15,43" × 18,7") con un peso de 4,9 kg (10,80lb.)</div>