Product program / Loudspeaker / Horn

TP-M15E   Y

Le haut-parleur antidéflagrant sera approuvé pour une utilisation dans les zones dangereuses de Classe II, Division 1 et 2, groupe G, catégorie eG4 (sécurité renforcée contre l’explosion).La réponse en fréquence de l’appareil doit être lisse et se situer entre 300 Hz et 5,5 kHz, mesurée sur l’axe. Le haut-parleur doit produire un niveau de pression acoustique (NPA) de 104 dB sur l’axe à 1 mètre avec une puissance absorbée de 1 watt et doit être capable de produire 15 watts de puissance. L’appareil doit être équipé d’un transformateur de 15 watts/100 volts monté en usine avec des prises de courant de 15 W, 10 W et 5 W clairement indiquées sur l’ensemble.Le haut-parleur antidéflagrant fonctionnera à des températures comprises entre -20 &deg;C et +40 &deg;C.Le pavillon du haut-parleur doit être de couleur ivoire, tandis que le haut-parleur principal et son support doivent être de couleur brun foncé. Le support de montage doit être construit en tôle d’acier traitée au zinc. Les dimensions doivent être φ392 × 475 (D) mm (15,43 × 18,7) pesant 4,9 kg (10,80lb)