Product program / Loudspeaker / Horn

TP-M15E   Y

De explosieveilige luidspreker moet zijn goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen die specifiek zijn geclassificeerd als klasse ||, divisie 1 en 2, groep G, categorie eG4 (verhoogde explosieveiligheid).De eenheid moet een soepele frequentierespons hebben tussen 300 Hz en 5,5 kHz, gemeten op de as. De luidspreker moet een geluidsdrukniveau (SPL) van 104 dB op een as op 1 meter met een opgenomen vermogen van 1 watt produceren en moet 15 watt vermogen kunnen produceren. De eenheid moet worden uitgerust met een 15-watt/100 volt lijn transformator met een vermogensaansluiting van 15 W, 10 W en 5 W die duidelijk op het apparaat is aangegeven.De explosieveilige luidspreker zal werken in een temperatuurbereik van -20 ℃ tot + 40℃ (-4 &deg;F tot 104 &deg;F).De hoornlaag van de luidspreker moet in ivoorkleur zijn, terwijl de hoofdbestuurder en de beugel donkerbruin moeten zijn. De montagebeugel moet zijn geconstrueerd uit oppervlakkig verzinkt staalplaat. De afmetingen moeten φ392 × 475 (D) mm (15,43 × 18,7) zijn en 4,9 kg (10,80lb.) wegen