Product program / Loudspeaker / Horn

TP-M15E   Y

Взрывозащищенный громкоговоритель должен быть одобрен к использованию в опасных зонах, классифицированных как Класс ||, Раздел 1 &amp; 2, группа G, категория eG4 (повышенная безопасность, взрывозащищенность).Устройство должно иметь гладкую частотную характеристику от 300 Гц до 5,5 кГц, измеренную по оси. Уровень звукового давления (SPL) должен составлять 104 дБ по оси на расстоянии 1 метра при входной мощности 1 ватт и должен обеспечивать мощность 15 ватт. Блок должен быть оснащен 15-ваттным/100-вольтовым линейным трансформатором, смонтированным на заводе-изготовителе, с ответвителями мощностью 15 Вт, 10 Вт и 5 Вт, четко обозначенными на блоке.Рабочая температура взрывозащищенного громкоговорителя должна составлять от -20 ℃ до +40℃ (от -4 &deg;F до 104 &deg;F).Громкоговоритель должен быть окрашен в цвет слоновой кости, а основной динамик и кронштейн - в темно-коричневый цвет. Монтажный кронштейн должен быть изготовлен из обработанной цинком стальной пластины. Размеры должны составлять: диаметр 392 × 475 (Г) мм (15,43 × 18,7), а вес – 4,9 кг (10,80 фунта)