Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-770    CE

Stabiles Metallgehäuse, Anschlussmöglichkeit für bis zu 70 Teilnehmereinheiten erweiterbar auf insgesamt 210 Teilnehmereinheiten. Steuerungsmöglichkeit für die gleichzeitige Aufschaltung von 1, 3 oder 6 Sprechstellen, wahlweise mit oder ohne automatische Mikrofonabschaltung nach Redebeendigung. Pegelsteller für die Lautstärke-einstellung der eingebauten Lautsprecher der Sprechstellen. Vorrangschaltung der Vorsitzendeneinheit. Anschlussbuchsen für Protokollrekorder zur Aufnahme der Wortbeiträge oder Einspielung von Aufzeichnungen, Anschaltung einer Lautsprecheranlage und externer Zusatzmikrofone, sowie 2 Buchsen für die Teilnehmereinheiten. Netzfeld mit Netzschalter, Betriebsanzeige, Netzsicherungselement und 1,5m Netzanschlusskabel mit Systemstecker.