Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-770    SA

La unidad central debe estar diseñada para conectarse con la unidad de presidente, las unidades de delegado y la unidad de interfaz de delegado remota para formar un sistema de conferencia completo que permita el uso normal de la conferencia interna, así como la participación de las partes en la conferencia en lugares remotos a través de una línea telefónica o de un PC. La unidad deberá ser de tamaño pequeño para facilitar su instalación y almacenamiento. Se podrán conectar simultáneamente hasta 3 unidades centrales por sistema. La unidad central funcionará con corriente alterna y tendrá una potencia nominal de 35 V CC. El consumo de energía será de 60 W (máximo). La unidad central debe estar equipada con 2 entradas de audio, 3 salidas de grabación (seleccionables mediante toma de teléfono/pin jack), 1 entrada de ecualizador, 1 salida de ecualizador, 2 entradas de expansión, 2 salidas de expansión y 2 salidas de control. Si se pulsa el botón de prioridad del puesto de comunicación de presidente, se emitirá una señal acústica interna para que el puesto de comunicación de presidente tenga prioridad sobre cualquier puesto de comunicación de delegado. El intervalo de temperatura de funcionamiento estará comprendido entre 0&deg;C y +40&deg;C y la humedad de funcionamiento será inferior al 90 %. El panel será de aluminio con un diseño delgado pintado en negro, mientras que la caja será de chapa de acero pre-revestida pintada en negro. Las dimensiones serán de 210 mm (ancho) x 107,1 mm (alto) x 316 (profundidad) y el peso será de 4 kg.
La unidad central será una TOA TS-770 o equivalente aprobado.