Product program / System Microphone / Conference

TS-771

El puesto de comunicación de presidente especificado debe ser pequeño en tamaño y ligero en peso para facilitar su instalación y almacenamiento. Las dimensiones serán de 114,5 (An) x 78,4 (Al) x 152,9 (Pr) mm y el peso será de 780 g. El pulsador de conversación permite al presidente hablar y desactiva el altavoz interno del puesto de comunicación de presidente cuando se activa, para evitar la retroalimentación acústica. Al desactivar el botón de conversación se desconectará el micrófono de la unidad de la trayectoria de voz y se encenderá el altavoz interno para que el presidente pueda escuchar el discurso de las unidades de delegado conectadas. El botón de prioridad debe estar diseñado para desactivar todas las unidades de delegado cuando se pulsa, de modo que la voz del presidente tenga prioridad y se le permita pasar. La unidad de delegado funcionará con 35 V CC alimentada por la unidad central. El puesto de comunicación de presidente debe estar equipado con 1 salida de auriculares/grabación, 1 salida de contacto y 1 altavoz interno, así como con 1 botón de conversación y 1 botón de prioridad que hace sonar un timbre al activarse y corta todos los puestos de comunicación de los puestos de comunicación de delegado. El micrófono debe ser opcional y seleccionable entre el tipo estándar o el tipo largo. El intervalo de temperatura de funcionamiento estará comprendido entre 0&deg;C y +40&deg;C y la humedad de funcionamiento será inferior al 90 %. El panel será de resina ABS pintada en gris metalizado mate, mientras que la caja será de resina ABS pintada en negro.
El puesto de comunicación de presidente debe ser un TOA TS-771 o su equivalente aprobado.