Product program / System Microphone / Conference

TS-772

La unidad de delegado especificada formará parte del sistema de conferencia y será de tamaño pequeño y peso ligero para facilitar su instalación y almacenamiento. Las dimensiones serán de 114,5 (An) x 78,4 (Al) x 152,9 (Pr) mm y el peso será de 780 g. Al poner el botón de hablar en la posición ON se debe encender el micrófono interno para permitir que el usuario hable, mientras se apaga el altavoz interno para evitar la retroalimentación acústica. Al volver a poner el botón de hablar en la posición OFF se desactivará el micrófono y se activará el altavoz para que el usuario pueda escuchar las voces de otras unidades de conferencia conectadas. La unidad de delegado funcionará con 35 V CC suministrada por la unidad central y estará equipada con 1 salida de auriculares/grabación, 1 salida de contacto y 1 altavoz interno. El micrófono debe ser opcional y seleccionable entre el tipo estándar o el tipo largo. El intervalo de temperatura de funcionamiento estará comprendido entre 0&deg;C y +40&deg;C y la humedad de funcionamiento será inferior al 90 %. El panel será de resina ABS pintada en gris metalizado mate, mientras que la caja será de resina ABS pintada en negro. 
La unidad de delegado debe ser un TOA TS-772 o su equivalente aprobado.