Product program / System Microphone / Conference

TS-773

Das spezifizierte Mikrofon sollte ein unidirektionales Elektret-Kondensatormikrofon sein, das zur Montage an der Vorsitzenden- und Delegierteneinheit bestimmt ist. Das Mikrofon sollte einen XLR-4-32-Ausgang sowie eine ringförmige Sprachanzeige am Kopf aufweisen, die den Betriebszustand der Konferenzeinheit anzeigt, an der das Mikrofon montiert ist. Die Nennimpedanz sollte 1,8 Kilo Ohm und der Nennempfindlichkeitswert -37 dB bei 1 kHz betragen. Der Frequenzgang sollte zwischen 100 und 13.000 Hz liegen. Der Schwanenhals sollte aus schwarz lackiertem Edelstahl bestehen, während die anderen Teile aus schwarz lackiertem ABS-Harz bestehen. Die Mikrofonlänge sollte 368 mm betragen. Das Gewicht sollte 90 g betragen.
Das unidirektionale Elektret-Kondensatormikrofon sollte ein TOA TS-773 oder ein zugelassenes Äquivalent sein.