Product program / System Microphone / Conference

TS-773

El micrófono especificado será un micrófono de condensador unidireccional de electreto diseñado para ser montado en la unidad de presidente y en la unidad de delegado. El micrófono tendrá una salida XLR-4-32, así como un indicador de voz tipo anillo en su cabeza que indica el estado de funcionamiento de la unidad de conferencia en la que se ha montado el micrófono. La impedancia nominal será de 1,8 kilo ohmios y la sensibilidad nominal será de -37 dB a 1 kHz. La respuesta en frecuencia estará comprendida entre 100 y 13.000 Hz. El cuello de cisne será de acero inoxidable pintado de negro, mientras que otras secciones serán de resina ABS pintada de negro. La longitud del micrófono será de 368 mm. El peso será de 90 g.
El micrófono de condensador unidireccional electret debe ser un TOA TS-773 o su equivalente aprobado.